Приложение

к постановлению

заместителя Министра

здравоохранения –

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

от 28.08.2020 № 20

(в редакции постановления

заместителя Министра

здравоохранения –

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

от 28 декабря 2023г. № 30)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_

Сфера контроля (надзора):осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных в технических регламентах Таможенного союза, Европейского экономического союза в части условий труда работающих, содержания и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала заполнения | | | | | Дата завершения заполнения | | | | |
|   число |   месяц |     год |  ч. |   мин. |   число |   месяц |     год |   ч. |   мин. |
| Время | | время | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата направления | | |
|   число |   месяц |     год |
|

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется <\*>:

для использования при планировании проверок ;

в ходе проверки выборочной , внеплановой ;

в ходе мониторинга , мероприятий технического (технологического, поверочного) характера  (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)         

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту (далее – требование) | | Структурные элементы  нормативных правовых актов,  технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования <\*\*> | Сведения о соблюдении субъектами требований <\*\*\*> | | | | При  меча  ние  (пояс-  нение) |
| Да | Н Нет | Не требуется | Количествен  ный показатель |
| **1.** | **Общие требования к условиям труда работающих**  ***(максимальное количество баллов – 44)*** | | | | | | | | |
| 1.1 | Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии условий труда работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | ССЭТ № 66 – п. 2 | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимых уровней (далее – ПДУ) загрязнения кожных покровов работающих вредными веществами | ССЭТ № 66 – п. 5  ОСЭТ – п. 18 | |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Уровни физических факторов на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативам, устанавливающим ПДУ физических факторов | ССЭТ № 66 – п. 5  ОСЭТ – п. 18 | |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатели тяжести трудового процесса на рабочих местах не превышают допустимые значения | ССЭТ № 66 – п. 5  ОСЭТ – п. 18 | |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатели напряженности трудового процесса на рабочих местах не превышают допустимые значения | ССЭТ № 66 – п. 5  ОСЭТ – п. 18 | |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Свободная площадь помещения на одного работающего составляет не менее 4,5 м2 | ССЭТ № 66 – п. 6 | |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Соответствие параметров микроклимата на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны требованиям гигиенических нормативов обеспечивается функционированием систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха и подтверждается лабораторным контролем | ССЭТ № 66 – п. 7 | |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Не допускается удаление загрязненного вредными веществами воздуха через зону  дыхания работающего | ССЭТ № 66 – п. 8 | |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Работающие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности | ССЭТ № 66 – п. 10 | |  |  |  |  |  |
| 1.10 | В помещениях объектов с нагревающим микроклиматом работающие обеспечены питьевой подсоленной или минеральной водой с содержанием солей от 0,1 до 0,5%, соответствующей гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности | ССЭТ № 66 – п. 11 | |  |  |  |  |  |
| 1.11 | На рабочих местах в производственных помещениях не допускается прием пищи, курение, хранение одежды, обуви, пищевых продуктов, а также химических веществ в таре, не имеющей маркировки | ССЭТ № 66 –  п. 12 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | |  |  |
| **2.** | **Требования к условиям труда работающих женщин**  **(*максимальное количество баллов*** – *4****)*** | | | | | | | | |
| 2.1 | Беременным женщинам созданы условия труда, исключающие их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми средствами, средствами защиты растений; с биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами) | ССЭТ № 66 –  п. 14  СанНиП  № 194 –  п. 20, п. 22 | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Женщинам, профессионально связанным с работой на персональных электронных вычислительных машинах (далее – ПЭВМ), в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии ограничено время работы с ПЭВМ до 3 часов за рабочую смену, или они переведены на работы, не связанные с применением ПЭВМ | ССЭТ № 66 –  п. 15  СанНиП  № 194 –  п. 26, п. 27 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | | | | |
| **3.** | **Требования к условиям труда работающих инвалидов**  **(*максимальное количество баллов*** –***10)*** | | | | | | | | |
| 3.1 | Работающим инвалидам созданы условия труда и отдыха в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, исключающими их контакт с факторами, воздействие которых может способствовать усугублению основного заболевания | ССЭТ № 66 –  п. 16  СанПиН  № 2.2.3.13 -57-2005 –  п. 67, пп. 71-81 | |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Инвалидам по слуху созданы условия труда, исключающие их контакт с веществами ототоксического и нейротропного действия | ССЭТ № 66–  п. 17 | |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Использование труда инвалидов вследствие сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний на работах с источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона не допускается | ССЭТ № 66 –  п. 18  СанПиН  № 2.2.3.13-57-2005 – п. 77 | |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Инвалиды по зрению к работам с источниками локальной вибрации не допускаются | ССЭТ № 66 –  п. 19 | |  |  |  |  |  |
| 3.5 | На рабочих местах инвалидов по зрению нормы освещенности установлены индивидуально и обеспечены путем устройства комбинированного освещения | ССЭТ № 66 –  п. 20  СанПиН  № 2.2.3.13-57-2005 – п. 40 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | |  |  |
| **4** | **Требования к условиям труда несовершеннолетних**  **(*максимальное количество баллов*** *–* ***8)*** | | | | | | | | |
| 4.1 | Несовершеннолетним созданы условия труда, исключающие контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам; нерегламентированными биологическими веществами;  с контактным ультразвуком | ССЭТ № 66 –  п. 21 | |  |  |  |  |  |
| 4.2 | При организации рабочих мест несовершеннолетних в производственных помещениях с эквивалентным уровнем звука более 70 дБА обеспечены 15-минутные перерывы через 45 минут работы с отдыхом в помещении с максимальным уровнем звука не более 70 дБА | ССЭТ № 66 –  п. 22 | |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Соблюдается допустимое время работы несовершеннолетних при различных уровнях звука | ССЭТ № 66 –  п. 23, приложение к ССЭТ | |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Станки, оборудование, рабочая мебель по своим параметрам соответствуют эргономическим требованиям с учетом роста и физического развития несовершеннолетних | ССЭТ № 66 – п. 24 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | |  |  |
| 5. | **Требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда**  ***(максимальное количество баллов – 18)*** | | | | | | | | |
| 5.1 | Работающие, занятые на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе одеждой специальной защитной (далее – специальная одежда), средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами. | ОСЭТ – п. 32 | |  |  |  |  |  |
| 5.2 | СИЗ соответствуют характеру производственной деятельности, обеспечивают необходимую степень защиты и находятся в исправном состоянии | СанНиП  № 114 – п. 71 | |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Работа без СИЗ, предусмотренных нормативными правовыми актами, не допускается | ССЭТ № 66 –  п. 25 | |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Стирка специальной одежды производится в сроки, установленные в соответствии с характером работы, но не реже 1 раза в месяц | ССЭТ № 66 –  п. 26 | |  |  |  |  |  |
| 5.5 | СИЗ работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию вредных веществ 1 и 2 классов опасности и инфицированных материалов, перед стиркой (химчисткой) обеззараживаются | ССЭТ № 66 –  п. 27 | |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Сбор и перемещение СИЗ к месту стирки осуществляется в закрытой таре | ССЭТ № 66 – п. 28 | |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Работающие проходят обязательные и внеочередные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством | ССЭТ № 66 –  п. 29 | |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Работодатель организует прохождение работающими обязательных и внеочередных медицинских  осмотров в порядке, установленном законодательством | ССЭТ № 66 –  п. 30 | |  |  |  |  |  |
| 5.9 | В производственных помещениях и гардеробных производственного объекта имеются аптечки первой помощи универсальные. Хранение в аптечках лекарственных средств с истекшим сроком годности не допускается | ОСЭТ – п. 10 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | |  |  |
| **6.** | **Требования к организации и поведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда *(максимальное количество баллов*** *–* ***16)*** | | | | | | | | |
| 6.1 | На объекте осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением ССЭТ, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах | ССЭТ № 66 –  п. 31 | |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Нанимателем разработан и утвержден перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах | ССЭТ № 66 –  п. 32 | |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, показателей естественного и искусственного освещения, уровней шума, вибрации, инфразвука, ультразвука, неионизирующего лазерного, ультрафиолетового, инфракрасного излучения, параметров микроклимата осуществляется с периодичностью, установленной ССЭТ | ССЭТ № 66 –  пп. 33-35 | |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Контроль производственных факторов на объектах проведен |  | |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | в течение 6 месяцев после проведения реконструкции, модернизации производства, замены оборудования, выполнения мероприятий по улучшению условий труда | ССЭТ № 66 –  п. 36 | |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | после выполнения мероприятий по улучшению условий труда | ССЭТ № 66 –  п. 36 | |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | при подозрении у работающего, расследовании случаев профессиональных заболеваний | ССЭТ № 66 –  п. 36 | |  |  |  |  |  |
| 6.5 | На объектах, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, работодателем не реже 1 раза в 5 лет проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда, оценка профессионального риска и разрабатываются меры по управлению профессиональным риском в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия | ССЭТ № 66 –  п. 37 | |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Работодателем разработан и выполняется план профилактических мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, где показатели факторов производственной среды, факторов трудового процесса не соответствуют гигиеническим нормативам, условия труда по результатам комплексной оценки отнесены к вредным и опасным | ССЭТ № 66 –  п. 38 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | | | | |
| **7.** | **Общие требования к содержанию и эксплуатации объектов**  ***(максимальное количество баллов – 94)*** | | | | | | | | |
| 7.1 | Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии объектов производственной инфраструктуры требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | ССЭТ № 42 –  п. 3 | |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Имеется санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов государственного санитарного надзора о соответствии работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | ССЭТ № 42 –  п. 3 | |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Размер санитарно-защитной зоны производственного объекта соответствует требованиям специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду | ОСЭТ – п. 14 | |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Территория объекта благоустроена, ограждена, содержится в чистоте. Проезды, проходы свободные для движения, имеют твердое покрытие | ССЭТ № 42 –  п. 6  СанНиП  № 114 – пп.16-17 | |  |  |  |  |  |
| 7.5 | На территории созданы условия для сбора отходов | ОСЭТ – п. 17  СанНиП  № 114 – пп.18-20 | |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование содержатся в чистоте и исправном состоянии | ССЭТ № 42 –  п. 7  ОСЭТ – п. 3  СанНиП  № 114 – пп.21-22, 54 | |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Не допускается использование производственных и санитарно-бытовых помещений не по назначению | ССЭТ № 42 –  п. 7 | |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья имеют твердое покрытие, выполненное из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое) | ССЭТ № 42 –  п. 8 | |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Хранение материалов, сырья и продукции на производственной территории осуществляется в условиях, исключающих загрязнение атмосферного воздуха, почвы, водных объектов | ССЭТ № 42–  п. 9 | |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Организация эксплуатации основных технологических процессов и технологического оборудования обеспечивает максимальную автоматизацию и механизацию процессов для ограничения вредного влияния факторов производственной среды на работающего | ССЭТ № 42 –  п. 10 | |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Организация размещения технологического оборудования, его конструктивных элементов и органов управления обеспечивает условия для безопасного выполнения работ | ССЭТ № 42 –  п. 11 | |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Технологическое оборудование, в процессе эксплуатации которого происходит выделение тепла, влаги, вредных веществ, пыли оборудовано уплотнителями, укрытиями, местной вытяжной вентиляцией и (или) другими устройствами, исключающими поступление вредных веществ в воздух рабочей зоны в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию | ССЭТ № 42 –  п. 12  ОСЭТ – п. 30  СанНиП  № 114 – п.8 | |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Сбор и удаление пыли осуществляются пылесосами или влажным способом, кроме пыли, содержащей радиоактивные вещества | ССЭТ № 42 –  п. 13 | |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Организация технологических процессов и размещение технологического оборудования обеспечивает максимальное ограничение образования шума, вибрации и распространения загрязнений воздуха из помещений с большим выделением вредных веществ в помещения с меньшим выделением или отсутствием вредных веществ, а также. При расположении в одном производственном помещении различных по вредности производственных участков предусмотрены меры по предупреждению воздействия вредных производственных факторов на работающих на других участках цеха | ССЭТ № 42 –  п. 14  ОСЭТ – п. 19  СанНиП  № 114 – п.4 | |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Эксплуатация технологического оборудования, являющегося источником теплового излучения, без устройств и приспособлений, предотвращающих или ограничивающих выделение конвекционного и лучистого тепла в производственное помещение, не допускается | ССЭТ № 42 –  п. 15 | |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Все поступающее на производственные объекты сырье, материалы и изделия, а также готовая продукция сопровождаются документами, удостоверяющими их безопасность и безвредность | СанНиП  № 114 – п. 9 | |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Во всех помещениях производственного объекта в соответствии с характером производства оборудована естественная, механическая или смешанная вентиляция, обеспечивающая соответствие параметров микроклимата и концентрации вредных химических веществ гигиеническим нормативам | ОСЭТ – п. 19  ССЭТ № 66 – п. 7 | |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Вентиляционные системы: |  | |  |  |  |  |  |
| 7.18.1 | находятся в исправном состоянии | ОСЭТ – п. 19 | |  |  |  |  |  |
| 7.18.2 | содержатся в чистоте, регулярно очищаются от загрязнений | ОСЭТ – п. 19 | |  |  |  |  |  |
| 7.18.3 | включаются при осуществлении технологического процесса;  имеют блокировку с работой производственного оборудования для исключения работы этого оборудования при отключенной вентиляции | ОСЭТ – п. 19 | |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается | ОСЭТ – п. 19  СанНиП  № 114 – п. 32 | |  |  |  |  |  |
| 7.20 | На все действующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки имеются паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации | ОСЭТ – п. 19  СанПиН  № 114 – п. 28 | |  |  |  |  |  |
| 7.21 | Определение эффективности работы вентиляционных установок проводится не реже 1 раза в 3 года | ОСЭТ – п. 19 | |  |  |  |  |  |
| 7.22 | Отопительные установки содержатся в чистоте и имеют гладкую поверхность для удобства их очистки | СанНиП  № 114 – п. 33 | |  |  |  |  |  |
| 7.23 | Световые проемы не загромождены производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими предметами, как внутри, так и вне зданий | ОСЭТ – п. 20  СанНиП  № 114 – п. 35, п. 39 | |  |  |  |  |  |
| 7.24 | Светильники искусственного освещения содержатся в чистоте и исправном состоянии | ОСЭТ – п. 20 | |  |  |  |  |  |
| 7.25 | Остекление оконных проемов целостное и содержится в чистоте | ОСЭТ – п. 20 | |  |  |  |  |  |
| 7.26 | Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением | ОСЭТ – п. 21  СанНиП  № 114 – п. 24 | |  |  |  |  |  |
| 7.27 | Системы холодного и горячего водоснабжения объектов обеспечивают подачу воды, соответствующей установленным гигиеническим нормативам | ОСЭТ – п. 21  СанНиП  № 114 – п. 25 | |  |  |  |  |  |
| 7.28 | Оборудование систем водоотведения объектов соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод. Система водоотведения находится в исправном состоянии. | ОСЭТ – п. 22 | |  |  |  |  |  |
| 7.29 | Эксплуатация пришедших в негодность инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования не допускается | ОСЭТ – п. 3 | |  |  |  |  |  |
| 7.30 | Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды со стационарным смесителем, дозатором с жидким мылом и, при необходимости, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством сушки рук | ОСЭТ – п. 33 | |  |  |  |  |  |
| 7.31 | Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии | ОСЭТ – п. 7  СанНиП  № 114 – п. 21, п. 22 | |  |  |  |  |  |
| 7.32 | На рабочих местах в производственных помещениях, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные, для работников производственного объекта предусмотрены подножные решетки (подставки) из материалов, легко поддающихся очистке | ОСЭТ – п. 31 | |  |  |  |  |  |
| 7.33 | Не допускается проведение ремонта производственных помещений и технологического оборудования во время их эксплуатации | СанНиП  № 114 – п. 23 | |  |  |  |  |  |
| 7.34 | При организации эксплуатации производственного объекта предусмотрен рациональный режим труда и отдыха работников исходя из характера и условий труда, с обеденным перерывом, регламентированными перерывами, включаемыми в рабочее время. | ССЭТ № 42 –  п. 16 | |  |  |  |  |  |
| 7.35 | На машинном дворе сельскохозяйственной организации выделены площади для:  ремонтно-механической мастерской;  зоны мойки транспорта (открытая или закрытая мойка с отстойниками для предварительной очистки стоков);  зоны длительного хранения сельскохозяйственной техники;  участка размещения сельскохозяйственной техники, используемой для работы со средствами защиты растений | ССЭТ № 42 –  п. 17 | |  |  |  |  |  |
| 7.36 | Мойка сельскохозяйственных машин на улице осуществляется на эстакаде или площадке с твердым покрытием, которые оборудованы местным отстойником | ССЭТ № 42 –  п. 18 | |  |  |  |  |  |
| 7.37 | На зерносушильных комплексах на этапах взвешивания, приемки поступающего зерна, на перегрузочных и зерносушильных операциях, этапах механизированной очистки, уборки отходов работы осуществляются способами, ограничивающими пылеобразование и использование ручного труда | ССЭТ № 42 –  п. 19 | |  |  |  |  |  |
| 7.38 | Технологические процессы по первичной переработке льна, производству продукции с использованием костры механизированы и автоматизированы | ССЭТ № 42 –  п. 20 | |  |  |  |  |  |
| 7.39 | Транспортировка костры на костроотвалы и в цеха производства продукции с использованием костры осуществляется пневмотранспортом | ССЭТ № 42 –  п. 21 | |  |  |  |  |  |
| 7.40 | Стены и потолки производственных помещений в цехах механической обработки льна, подготовки костры и производства продукции с использованием костры имеют гладкое покрытие | ССЭТ № 42 –  п. 22 | |  |  |  |  |  |
| 7.41 | Машины для размотки, раскладочные и сортировочные столы для обработки льна оснащены отсосом воздуха из нижней зоны для удаления земли, костры и сора. Для удаления легких фракций пыли дополнительно оборудованы бортовые отсосы | ССЭТ № 42 –  п. 23 | |  |  |  |  |  |
| 7.42 | Машины, оборудование, тара и транспортные средства, загрязненные средствами защиты растений и минеральными удобрениями, обезвреживаются в соответствии с требованиями, указанными в рекомендациях производителя по применению, перевозке и хранению на конкретные средства защиты растений, агрохимикаты и минеральные удобрения | ССЭТ № 42 –  п. 41 | |  |  |  |  |  |
| 7.43 | Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их легкую очистку | ОСЭТ – п. 6  СанНиП  № 114 – п. 56 | |  |  |  |  |  |
| 7.44 | Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря | ОСЭТ – п. 6  СанНиП  № 114 – п. 56 | |  |  |  |  |  |
| 7.45 | На производственных объектах производятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия | ОСЭТ – п. 5  СанНиП  № 114 – п. 11 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | |  |  |
| **8** | **Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям *(максимальное количество баллов – 18)*** | | | | | | | | |
| 8.1 | Горячее питание работающих на производственном объекте организовано путем работы объекта общественного питания и (или) оборудования помещений для приема пищи | СанНиП  № 114 – п. 59 | |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Комната приема пищи оборудована умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью | СанНиП  № 114 – п. 60 | |  |  |  |  |  |
| 8.3 | При работе на открытом воздухе для работающих предусмотрены мероприятия, включающие организацию режимов труда и отдыха, создание помещений для отдыха, обогрева и охлаждения | СанНиП  № 114 – п. 46 | |  |  |  |  |  |
| 8.4 | В гардеробных помещениях хранение уличной, домашней одежды и одежды специальной защитной организовано раздельно | СанНиП  № 114 – п. 48 | |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Оборудованные на производственном объекте душевые обеспечены кабинами с подводкой холодной и горячей воды | СанНиП  № 114 – п. 49 | |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Душевые обеспечены вешалками для одежды, полочками для банных принадлежностей, резиновыми либо пластиковыми ковриками. | СанНиП  № 114 – п. 50 | |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается | СанНиП  № 114 – п. 50 | |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Резиновые коврики ежесменно подвергаются дезинфекции | СанНиП  № 114 – п. 51 | |  |  |  |  |  |
| 8.9 | В санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих а проводится влажная уборка с применением по мере необходимости моющих и дезинфицирующих средств и проветривание | СанНиП  № 114 – п. 55 | |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки* | | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись |  | инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись |  | инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.

<\*\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (сокращенно – ОСЭТ).

2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66 (сокращенно – ССЭТ № 66).

3. Cпецифические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2020 г. № 42 (сокращенно – ССЭТ № 42).

4.  Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 июля 2023 г. № 114 (сокращенно – СанНиП № 114).

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих» (сокращенно – Инструкция № 74).

6. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22 декабря 2003 года №183 (сокращенно – СП 1.1.8-24-2003).

7. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда женщин», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 194 (сокращенно – СанНиП № 194).

8. Санитарные нормы 2.2.3.13-57-2005 «Гигиенические требования к организациям, использующим труд инвалидов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.12.2005 № 279 (сокращенно – СанПиН 2.2.3.13-57-2005)

9. Санитарные нормы и правила «Требования к факторам производственной среды для организаций, использующих труд инвалидов вследствие нарушения слуха», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 203 (сокращенно – СанНиП № 203).

<\*\*\*> Расшифровка использованных обозначений в контрольном списке вопросов:

в графе «Да» - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе « Нет» - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» - указывается количество баллов исходя из степени выполнения гигиенического требования. При этом максимальное количество баллов по каждому критериальному признаку – 2 балла.

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

**Оценка показателей в баллах**

1. «Да» – 2 балла.

2. «Нет» – 0 - 1 балл:

1 балл – если требование реализовано не в полном объеме;

0 баллов – если требование не реализовано.

1. «Не требуется» – 2 балла.

Оценка результатов по отдельным санитарно-гигиеническим показателям

по организации в целом

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.

2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **.**№ п/п | Наименование  санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия организации | Факти-  ческое коли-  чество баллов | Коли-чест-  во приз-  наков | Макси-  мальное коли-  чество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от…  баллов и более | Средняя степень риска – от баллов до  баллов | Выраженный риск |
| 1 | Общие требования к условиям труда работающих |  | 11 | 22 | 22 - 20 | 19 - 16 | 15 и менее |
| 2 | Требования к условиям труда работающих женщин |  | 2 | 4 | 4 - 3 | 3 - 2 | 1 и менее |
| 3 | Требования к условиям труда работающих инвалидов |  | 5 | 10 | 10 - 9 | 8 - 7 | 6 и менее |
| 4 | Требования к условиям труда несовершеннолетних |  | 4 | 8 | 8 - 7 | 7 - 6 | 5 и менее |
| 5 | Требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медицинских осмотров с учетом условий труда |  | 9 | 18 | 18 - 16 | 15 - 13 | 12 и менее |
| 6 | Требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда |  | 8 | 16 | 16 - 14 | 13 - 12 | 11 и менее |
| 7 | Общие требования к содержанию и эксплуатации объектов |  | 47 | 94 | 94 - 85 | 84 - 71 | 70 и менее |
| 8 | Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям |  | 9 | 18 | 18 - 16 | 15 - 13 | 12 и менее |

Итоговая оценка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)